**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-11-02-002300-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** з метою забезпечення пароконвекційною піччю в/ч для зручності приготування великої кількості їжі

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості).

**Обгрунтування** : закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 06.10.2023 року № 1604-38-VIII та розпорядження міського голови від 10.10.2023 року №84-аг, з метою забезпечення пароконвекційною піччю в/ч ( по передачі).

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-02-002300-a

# Предмет закупівлі: Пароконвекційна піч

ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади (39711361-7 Електричні печі)

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 180 000 грн 00 копійок( Сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва параметру | Характеристики товару, заявлені Замовником | Характеристики товару, запропоновані Учасником |
| 1 | Назва товару з торговою маркою |  |  |
| 2 | Призначення | Для випічки кондитерських/хлібобулочних виробів, в тому числі із заморожених напівфабрикатів |  |
| 3 | Деки | Не менше 4 |  |
| 4 | Камера | Нержавіюча сталь |  |
| 5 | Освітлення камери випічки | Зовнішня лампа LED |  |
| 6 | Оснащення печі | Ємність для збору рідини великої місткості, приєднаної до зливу |  |
| 7 | Обладнання дверцяти | Контактний сенсор |  |
| 8 | Система самодіагностики для пошуку несправностей | Так |  |
| 9 | Вентелятор | Не менше 4 швидкості (2 з реверсом + 2 напівстатичних) |  |
| 10 | Напруга | 400 В- 3 фази або 230В-1 фаза( з пониженням потужності) |  |
| 11 | Вбудована пам’ять | Не менше ніж на 256 програм |  |
| 12 | Оптимальне розподілення повітря всередині печі | Так |  |
| 13 | Вентилятор | Із можливістю реверсивного обертання |  |
| 14 | Суха конвекція | Так |  |
| 15 | Теплова обробка парою при температурі від 35 до 130 ° | Так |  |
| 16 | Пароконвекція | Комбінація сухого та зволоженого повітря при температурі від 35 до 260°с |  |
| 17 | Програми автоматичного миття камери та вентиляторів з миючими засобами та контролем наявності води | Не менше 4-х |  |
| 18 | Система діагностики процесів миття | Так |  |
| 19 | Вбудований резерв для миючого засобу | Так |  |
| 20 | Напруга, В | 220/380 |  |
| 21 | Потужність,кВт | Близько 7.4 |  |
| 22 | Тип керування | сенсорне |  |
| 23 | Тип підключення | електро |  |
| 24 | Функція парозволоження | Так |  |
| 25 | Розміри | Не менше 860х957х675 |  |
| 26 | Вага, кг | Не більше 90 |  |
| 27 | Функція програмування | Так |  |
| 28 | Регулювання швидкості обертання вентеляторів | Так |  |
| 29 | Діапазон регулювання температури, °с | 30-260 |  |
| 30 | Країна виробник | Не Росія, не Білорусія |  |
| 31 | Гарантія | Не менше 1 року |  |
| 32 | Кількість | 1 шт |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

**Галина МИРГОРОДСЬКА**