**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-09-08-011750-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту покриття тротуару по вул. Старокиївська в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області для забезпечення безпечного та комфортного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Старокиївська в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області для забезпечення пішоходів комфортним та безпечним рухом вздовж проїзної частини

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-09-08-011750-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Старокиївська в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 449 900 грн (Чотириста сорок дев'ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 9,1 |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 1,14 |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,3 м3. | т | 16,384 |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 20 |
| 5 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 2 км | т | 3,4 |
| 6 | Перевезення  будівельного сміття самоскидами навiдстань 2 км | т | 16,384 |
| 7 | Планування площ ручним способом | м2 | 150 |
| 8 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см ізщебеневої суміші С-7 (0-40) | м2 | 180 |
| 9 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми18-47-1 ( до товщини 4 см) | м2 | -180 |
| 10 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см ізщебеневої суміші С-7 (0-40) | м2 | 20 |
| 11 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми18-47-1 ( до товщини 10 см) | м2 | -20 |
| 12 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 276 |
| 13 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистоїасфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 276 |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми18-46-1 (до товщини 4 см) | м2 | 276 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |