**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2025-06-16-001793-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** забезпечення ефективного та безперебійного виконання комунальних робіт, пов’язаних з благоустроєм територій прилеглих старостатів, зокрема прибиранням снігу, сміття та іншого дорожнього сміття, а також проведенням сезонних робіт з утримання в належному санітарному стані вулиць, тротуарів та прибудинкових територій. Закупівля колісного трактора з комунальним відвалом дозволить підвищити технічну оснащеність комунального підприємства «Покровський комунгосп», покращити якість та оперативність виконання комунальних послуг.

**Замовник:** Комунальне підприємство „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області.

**ЄДРПОУ:** 35717217

**Вид процедури:** Відкриті торги з особливостями

**Обгрунтування**: закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 30.05.2025 року № 2226-57-VIIІ

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-06-16-001793-a

**Предмет закупівлі**: Трактор колісний з комунальним відвалом за кодом ДК 021:2015: 16700000-2 «Трактори»

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 2 040 000 грн 00 копійок (два мільйони сорок тисяч гривень 00 копійок).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: технічні характеристики викладені в Додатку № 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**до предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015 16700000-2 Трактори (Трактор колісний з відвалом комунальним ДК 021:2015 16700000-2)**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Зазначена таблиця заповнюється Учасником та надається у складі Тендерної пропозиції:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик Товару** | **Технічні вимоги** | **Технічні характеристики****товару, запропонованого****Учасником**  | **Відповідає «+» або Не відповідає «-»**\* |
| Тип | Не менше - Євро-3, турбований, водяне охолодження з передпусковим підігрівом |  |  |
| Кількість циліндрів | Не менше 4 |  |  |
| Робочий об’єм (см3) |  4300-4400 |  |  |
| Потужність (к.с.) |  110-115 |  |  |
| **Паливна система** |  |
| Тип | Common Rail |  |  |
| Потенціометр 3-х ступеневий(регулювання потужності та зменшення споживання палива) | Транзит / середнє навантаження / велике навантаження |  |  |
| Паливний бак (л) |  140-150 л |  |  |
| Кількість передач  | вперед: не більше 12 |  |  |
| назад: не менше 12 |  |  |
| **Щеплення** |  |
| Тип | подвійної дії - не менше 12 дюймів |  |  |
| **Гальма** |  |
| Тип | мокрі дискові гальма |  |  |
| 3-х точкова навіска | З подвійним допоміжним підйомним циліндром |  |  |
| Гідравлічні виходи | Не менше 3 пари (1 з плаваючим положенням) |  |  |
| **Вал відбору потуги**  |  |
| Потужність на ВВП (кВт) | не менше 79 |  |  |
| Оберти ВВП | 540/1000 |  |  |
| **Мости** |  |
| Передні | не більше 13,6x24 |  |  |
| Задні | не більше 16,9x34 |  |  |
| **Кабіна** |  |
| Сидіння | GRAMMER (з ременем безпеки) |  |  |
| **Освітлення** |  |
| Позаду | -не менше 4лед фари робочого освітлення |  |  |
| Проблисковий маячок | наявність |  |  |
| **Маса та розміри** |  |
| Максимальна споряджена маса в робочому стані, кг | не менше 4400 |  |  |
| Колісна база, мм |  2400-2500 |  |  |
| Мінімальна та максимальна ширина колії, мм | Передні -не більше1670/1802 |  |  |
| Задні –не більше 1645/2145 |  |  |
| Довжина, мм |  4300-4500 |  |  |
| Ширина, мм | 2000-2300 |  |  |
| Висота, мм | 2700-2800 |  |  |
| **Гарантія** |  |
| Гарантія | Не менше 1 року або не менше 1000 м. г. |  |  |

**\*Обов’язково зазначити виробника та марку запропонованого учасником товару.**

**\*Обов'язково Додаткове обладнання – гідравлічний відвал для снігу – 1 шт.**

\* **Обов’язково заповнюється учасником. Відповідність запропонованого трактора технічним, якісним та кількісним вимогам  до предмету закупівлі повинна бути надана Учасником у складі тендерної пропозиції у вигляді таблиці відповідності згідно з цим Додатком (таблиця заповнюється учасником , де в графі технічні характеристики запропоновані замовником технічні характеристики і вказати Відповідає «+» або Не відповідає «-»). Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи.**

У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника, або Учасник не взмозі виконати умови поставки, заявлені Замовником, така пропозиція може бути відхилена. В разі, якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника,конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент» (ст.22 Закону). Запропоновані учасником технічні,якісні характеристики квіваленту не повинні бути гіршими, ніж вказано в цьому технічному завданні.

Учасник у складі пропозиції повинен надати лист про те, що учасник не має розірваного(их) договору(ів) з причин порушення учасником умов договору(ів) та/або відсутні рішення судо, щодо стягнення з учасника неустойки,штрафу або пені по укладеному (ним) договору(ів) за результатами закупівель з початку 2019 року і до моменту подачі ним тендерної пропозиції до даної закупівлі.

1.Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахування ПДВ, та усі податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені у цьому випадку, а також сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку з ввезенням на митну територію Україна та розмитнення.

2.Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо), учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику повний пакет документів, необхідних для державної реєстрації.

3.Термін постачання: до 31 серпня 2025 року.

4.Гарантійний строк не менше 12 місяців або 1000 мотогодин в залежності яка подія настане раніше (з дати підписання видаткової накладної).

5.Постачальник забезпечує передпродажну підготовку, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування, введення в експлуатацію Замовника (вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції).

6.Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника за вказаною Замовником адресою.

7.Скан-копія сертифікату затвердження типу з вказанням серійного номеру трактора ,що проопонується виданий органом затвердження типу.

8. Під час поставки товару Постачальник повинен надати документи для реєстрації у відповідних уповноважених на такі дії органах.

9.Сервісне обслуговування предмету закупівлі, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися відповідними сервісними центрами, сертифікованим виробником або його офіційним представником. Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного (сервісного) обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації протягом терміну гарантійного обслуговування. На підтвердження Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відповідний гарантійний лист із зазначенням служби по обслуговуванню запропонованого обладнання (із зазначенням його адреси та контактних номерів телефонів).

10.Наявність авторизованого сервісного центу обслуговування зі складом запасних частин Розташування Учасника повинно знаходитись , не більше ніж 250 км від замовника,про що Учасник у складі тендерної пропозиції надає відповідну інформацію у довільній формі).

11.Якість запропонованого товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації замовника (учасник повинен надати заповнену таблицю відповідності із вказанням конкретних технічних параметрів запропонованого товару).

12. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження (надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи).

13. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Головний бухгалтер(Уповноважена особа****з публічних закупівель)** |  | **Анжела ПАВЛІЙ** |