**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-06-23-007688-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Мистецька у м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області та відведення поверхневих вод на відрізку вулиці Мистецька, 18-24 для забезпечення безпечного руху транспорту та для комфортного і безпечного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** поточний ремонт дорожнього покриття проводиться з метою улаштування вирівнюваного шару асфальтобетонної суміші, усунення ям на дорозі, улаштування зливоприймальних колодязів для забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-06-23-007688-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності по вулиці Мистецька в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області та відведення поверхневих вод на відрізку вулиці Мистецька, 18-24

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 455 000 грн (Чотириста п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття іззастосуванням фрези, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 105 |
| 2 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощосамоскидами на вiдстань 2 км | т | 3,675 |
| 3 | Обрубування країв основи та покриття відбійниммолотком | м | 16 |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів зщебенево-піщаної суміші | м3 | 17,5 |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші без застосуванняукладальників асфальтобетону | т | 12,563 |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші із застосуваннямукладальників асфальтобетону | т | 22,121 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 17,5 |
|  | УЛАШТУВАННЯ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ |  |  |
| 8 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 25,4 |
| 9 | Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  м3 | 20,4 |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  м3 | 5 |
| 11 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 2 км | т | 43,18 |
| 12 | Улаштування колодязів круглих каналізаційнихдіаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 4,48 |
| 13 | Кільця КС15.9 | шт | 8 |
| 14 | Плити ПД | шт | 2 |
| 15 | Дощеприймач чавунний з замком | шт | 2 |
| 16 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |
| 17 | Укладання водопропускних пластикових труб діаметром0,3 м |  м | 0,5 |
| 18 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ямпіском |  м3 | 9,6 |
| 19 | Пісок природний, рядовий | м3 | 10,56 |
| 20 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,9 |
| 21 | Засипання промоїн і просідань щебенем  | м3 | 1,074 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |