**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-07-18-011186-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** нанесення дорожньої розмітки для забезпечення безпечного руху транспорту та для комфортного і безпечного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** нанесення дорожньої розмітки проводиться для забезпечення безпечного руху транспорту та для комфортного і безпечного руху пішоходів.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-18-011186-a

**Предмет закупівлі** : Послуги з нанесення дорожньої розмітки

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 470 000 грн (Чотириста сімдесят тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Послугу, з нанесення дорожньої розмітки необхідно надавати у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2021 «РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ». Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування”, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», з попереднім очищенням дорожнього покриття.

Учасник повинен підтвердити можливість надання виконавцем послуг:

1. Надати документи, які підтверджують якість фарби для нанесення дорожньої розмітки (сертифікат якості (паспорт) заводу-виробника та сертифікат відповідності (сертифікат визнання) або їх копії завірені у встановленому порядку, дійсні на період надання послуг);

2. Для нанесення горизонтальної розмітки застосовувати сертифіковані в установленому порядку матеріали згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-37 (фарби, пластики гарячого чи холодного нанесення, спрей-пластики, полімерні стрічки, мікрокульки скляні);

Послуги повинні надаватися спеціалізованою машиною для нанесення горизонтальної дорожньої розмітки;

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля мають відповідати розділу 7 ДСТУ 2587:2021 «РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ»;

При нанесенні дорожньої розмітки товщина шару фарби має бути відповідно пункту 6.1.2. ДСТУ 2587:2021;

Фарба повинна бути хорошої якості, гарантійний термін якої не вичерпаний. Гарантійний термін зберігання повинен бути не менше 12 місяців від дати виробництва (надати лист ознайомлення з наведеною інформацією)

Функціональна довговічність постійної дорожньої розмітки має відповідати п. 6.3.2 ДСТУ 2587:2021.

Матеріали, які використовують для виготовлення розмітки, в процесі експлуатації не повинні змінювати свої характеристики під дією:

* температури повітря від мінус 30° С до плюс 40° С;
* відносної вологості повітря 98% за температури плюс 25° С;
* фрикційних матеріалів та/або хлоридів у процесі зимового утримання; сонячної радіації.

В наявності має бути фарба білого, червоного та жовтого кольорів.

Обсяг надання послуг : Суцільна осьова лінія - 2 км

                                         Переривна лінія - 10 км.

                                         Пішохідні переходи - 850 кв.м.

При визначені ціни пропозиції або її складових визначається ціна з урахуванням ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна розраховується з урахуванням інших обов’язкових податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |