**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2024-11-25-012594-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** з метою забезпечення в/ч автомобілем

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги.

**Обгрунтування** : закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 25.11.2024 року № 2059-51-VIII та розпорядження міського голови від 25.11.2024 року №114-аг, на запит військової частини, вх.від 23.09.2024 №5515/01-33, з метою забезпечення автомобілем в/ч.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-11-25-012594-a

**Предмет закупівлі**: Пікап Mitsubishi L200 або еквівалент (на запит військової частини) код ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (34131000-4 Пікапи)

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 1 860 000 грн 00 копійок (Один мільйон вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва параметру | Характеристики товару, заявлені Замовником | Характеристики товару, запропоновані Учасником |
| 1. 1 | Назва товару |  |  |
| 1. 2 | Привід | Повний привід |  |
| 1. 3 | Двигун | Дизельний |  |
|  | Макс. вантажопідйомність автомобіля | Не менше 950 кг |  |
| 1. 6 | Об’єм двигуна | Не менше 2,4 л  Не менше 154 к.с. |  |
| 1. 7 | Кількість клапанів двигуна | Не менше 16 |  |
| 1. 8 | Коробка передач | 6 ступенева |  |
| 1. 10 | Колір | Білий/світло сірий/чорний /темно сірий/молочний /сірий |  |
|  | Кількість дверей | 4 |  |
|  | Розташування  циліндрів | рядне |  |
| 1. ʼ | Кількість місць | Не менше 5 |  |
|  | Кліренс | Не менше 220 мм |  |
|  | Колісна база | Не менше 3100 мм |  |
|  | Висота | Не менше 1790 мм |  |
|  | Ширина | Не менше 1850 мм |  |
|  | Довжина | Не менше 5300 мм |  |
|  | Об’єм паливного бака | Не менше 75 л |  |
|  | Споряджена маса | Не менше 1940 кг |  |
|  | Кількість циліндрів | 4 |  |
|  | Примусове блокування заднього диференціалу | В наявності |  |
|  | Система приводу Super Select 4WD | В наявності |  |
|  | Дві фронтальні подушки безпеки, дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія | В наявності |  |
|  | Селектор вибору режимів руху по бездоріжжі (7 режимів) | В наявності |  |
|  | Антиблокувальна система гальм (ABS) + Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | В наявності |  |
|  | Система допомоги при старті в гору (HSA) | В наявності |  |
|  | Динамічна система стабілізації та автоматичного контролю тяги (ASTC) | В наявності |  |
|  | Система стабілізації при буксируванні причепа (TSA) | В наявності |  |
|  | Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA) | В наявності |  |
|  | Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год | В наявності |  |
|  | Система моніторингу тиску в колесах (TPMS) | В наявності |  |
|  | Система покращення характериcтик керованості (AYC Brake) | В наявності |  |
|  | Система допомоги при русі з гори (HDC) | В наявності |  |
|  | Система запобіганню фронтальних зіткнень (FCM) з функцією розпізнавання пішоходів | В наявності |  |
|  | Система попередження про перехрестний рух позаду (RCTA) | В наявності |  |
|  | Система допомоги при зміні смуги руху (LCA) | В наявності |  |
|  | Система моніторингу сліпих зон (BSW) | В наявності |  |
|  | 2 ключі з дистанційним управлінням | В наявності |  |
|  | Двозонний клімат-контроль | В наявності |  |
|  | Камера заднього огляду | В наявності |  |
|  | Круїз-контроль | В наявності |  |
|  | Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки | В наявності |  |
|  | Оздоблення салону - тканина | В наявності |  |
|  | Заднє скло з підігрівом |  |  |
|  | Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом, з вбудованим поворотником та функцією складання | В наявності |  |
|  | Світлодіодні фари головного світла, протитуманні фари та задні ліхтарі | В наявності |  |
|  | Світлодіодні фари денного світла | В наявності |  |
|  | Система автоматичного перемикання на дальне світло (AHB) | В наявності |  |
|  | Водійське сидіння з регулюванням по висоті | В наявності |  |
|  | 18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60R18, повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску | В наявності |  |
|  | Рік випуску | Не раніше 2024 |  |
|  | Країна виробник | Не Росія, не Білорусія, не Іран |  |
|  | Гарантія | Не менше 3 років або 100 тис. км |  |

Учасник повинен бути офіційним дилером та/або представником виробника, або виробником. На підтвердження того, що учасник є офіційним дилером та/або представником виробника він в складі своєї тендерної пропозиції надає офіційний лист виробника про те, що Учасник є офіційним дилером та/або представником виробника або інший документ (сертифікат, свідоцтво, тощо), що підтверджує те, що Учасник є офіційним дилером та/або представником виробника товару.

Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або арештом (учасник в складі своєї пропозиції надає довідку-підтвердження довільної форми).

Товар, що пропонується учасником має бути новим, поставлятися в робочому стані, якість і комплектність, якого має відповідати державним стандартам (ДСТУ), технічним умовам (ТУ), які діють в Україні, та підтверджуватися чинним сертифікатом відповідності та/або декларацією про відповідність Товару.

Учасник в складі пропозиції повинен надати сертифікат відповідності або зразок сертифікату відповідності з основними технічними показниками (з усіма додатками, якщо передбачено сертифікатом), виданий органом з сертифікації відповідної галузі акредитації та/або декларації про відповідність та/або сертифікат дистриб’ютора/представника/дилера та/або іншу необхідну документацію, що підтверджує якість та комплектність Товару (сервісну книжку та інструкцію/керівництво/настанову з експлуатації Товару).

**Пропозиція учасника закупівлі повинна обов'язково містити:**

- підтвердження по пунктах Технічних вимог;

- технічні характеристики та оснащення мають відповідати технічним вимогам, викладеним вище або бути кращими, ніж у основних технічних характеристиках;

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вживаються у значенні «або еквівалент».

Постачальник здійснює технічний нагляд, гарантійне та сервісне обслуговування автомобіля на протязі гарантійного терміну експлуатації. Учасник повинен надати Довідку щодо переліку центрів з проведення технічного обслуговування та гарантійного ремонту у містах України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа**  **(спеціаліст 1 категорії відділу**  **бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-**  **господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

**Галина МИРГОРОДСЬКА**