**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-09-05-008892-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту дорожнього покриття дороги комунальної власності та відведення поверхневих вод по вулиці Покровська у м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області для забезпечення безпечного руху транспорту та для комфортного і безпечного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** поточний ремонт дорожнього покриття проводиться з метою улаштування вирівнюваного шару асфальтобетонної суміші, усунення ям на дорозі, для забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-09-05-008892-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності та відведення поверхневих вод по вулиці Покровська у м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області.

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 3 868 000 грн (Три мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПРОЇЗНА ЧАСТИНА |  |  |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття іззастосуванням фрези, за глибини фрезерування 5 см |  м2 | 1852,2 |
| 2 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощосамоскидами на вiдстань 5 км | т | 64,827 |
| 3 | Обрубування країв основи та покриття відбійниммолотком |  м | 122 |
| 4 | Підгрунтовка асфальтобетонного покриття |  м2 | 4432,2 |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші із застосуваннямукладальників асфальтобетону | т | 426,77 |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші без застосуванняукладальників асфальтобетону | т | 106,69 |
|  | УЛАШТУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХКОЛОДЯЗІВ |  |  |
|  | Новий зливоприймальний колодязь |  |  |
| 7 | Розбирання щебеневих основ | м3 | 3,888 |
| 8 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, групаґрунту 2 |  м3 | 30,4 |
| 9 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  м3 | 25,4 |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  м3 | 5 |
| 11 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 2 км | т | 51,68 |
| 12 | Улаштування колодязів круглих каналізаційнихдіаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 5,6 |
| 13 | Кільця КС15.9 | шт | 8 |
| 14 | Плити ПД | шт | 4 |
| 15 | Дощеприймач чавунний з замком | шт | 2 |
| 16 | Люк чавунний круглий важкий з замком  | шт | 2 |
| 17 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |
| 18 | Укладання водопропускних пластикових труб діаметром0,3 м |  м | 10 |
| 19 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ямпіском |  м3 | 14,6 |
| 20 | Пісок природний, рядовий | м3 | 16,06 |
| 21 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,8 |
| 22 | Засипання промоїн і просідань щебенем |  м3 | 3 |
|   | Вивезення сміття |   |   |
| 23 | Навантаження сміття вручну |  т | 6,804 |
| 24 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 2 км | т | 6,804 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |