**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-05-04-012277-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Гарячківська у м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області для забезпечення безпечного руху транспорту.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** поточний ремонт дорожнього покриття проводиться з метою усунення ям та інших вад для забезпечення вільного та безпечного руху транспорту.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-05-04-012277-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності по вулиці Гарячківська у м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 1 208 900 грн (Один мільйон двісті вісім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття іззастосуванням фрези, за глибини фрезерування 5 см |  м2 | 1261,9 |
| 2 | Перевезення асфальту, шлакобетону тощосамоскидами на вiдстань 5 км | т | 44,167 |
| 3 | Обрубування країв основи та покриття відбійниммолотком |  м | 79,4 |
| 4 | Підгрунтовка асфальтобетонного покриття |  м2 | 1261,9 |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші із застосуваннямукладальників асфальтобетону | т | 106,32 |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару засфальтобетонної суміші без застосуванняукладальників асфальтобетону | т | 45,56 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 22 |
| 8 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад5 м2 до 25 м2 | м2 | 23,1 |
| 9 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,804 |
| 10 | Перевезення будівельного сміття самоскидами навiдстань 2 км | т | 1,804 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |