**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-11-03-011685-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** з метою забезпечення наборами акумуляторних інструментів в/ч для зручності проведення ремонтних робіт

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості).

**Обгрунтування**: закупівля проводиться відповідно рішення сесії від 06.10.2023 року № 1604-38-VIII та розпорядження міського голови від 10.10.2023 року №84-аг, з метою забезпечення наборами акумуляторних інструментів в/ч ( по передачі).

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-03-011685-a

# Предмет закупівлі: Набір акумуляторних інструментів в ящику на колесах

ДК 021:2015: 42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані (42652000-1 Едектромеханічні ручні інструменти)

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 280 000 грн 00 копійок( Двісті вісімдесят тисяч гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва параметру | Характеристики товару, заявлені Замовником |
| 1 | Назва товару з торговою маркою |  |
| 2 | Ящик для інструментів на 3 кейса :а)1-й кейс розмір, мм;б) 2-й кейс розмір, мм;в) 3-й кейс розмір, мм | На колесах і з ручкою, (формою нагадує валізу)а) не менше 650х560х470 ;б) не менше 280х560х410;в) 165х560х410. |
| 3 | **Акумуляторний свердло і викрутка:** а) крут. мом. б) безщітковий двигунв) вбудована електроніка д) світлодіодна підсвітка робочої поверхні г) макс. потужність свердління по дереву,ммд) макс. потужність свердління по металу, мм  | Єа) 158 Нм;б) Є;в) Є;д) Є;г) не менше 89;д) не менше 16; |
| 4 | **Ударний шуруповерт:**а) крут.мом.б) роботав) режимиг) без щітковий двигунд) тримаче) частота ударів в хв. | Єа) 226 Нм;б) до 3600 об/хв;в) не менше 4-х;г) Є;д) шестиграннийе) приблизно 1200/3400/4300 |
| 5 | **Вугловий шліфувальний станок з гальмами і перемикачем :**а) змінна пилозахисна кришка;б) функція блокування лінії для попередження автоматичного запуску;в) функція блокування перемикача;г) різьблення шпинделя;д) швидкість без загрузки , об/хв.;е) тип;є) діаметр диска | Єа) Є; б) Є;в) Є;г) 14;д) не менше 8500;е) повзунковий перемикач;є) близько 125 |
| **6** | **Ударний дриль :**а) режими;б) автоматичне відключення на випадок заклинювання свердла;в) енергія удару, Дж;г) макс.частота ходу, уд/хв.;д) макс. потужність свердління по бетону ,мме) макс. потужність свердління по сталі, мм;є) мак. потужність свердління по дереву, мм; | Єа) не менше 4-х;б) Є;в) не менше 2,5;г) 0-4800;д) не менше 26;е) не менше 13;є) не менше 28; |
| 7 | **Пилка рециркулярна:****а**) без щітковий двигун;б) посилений металевий роз’єм акумулятора ;в) вбудовані світло діоди;г) індекатор рівня зарядки акумулятора;д) макс. глибина різки металевих труб, мм;е) макс. глибина різки алюмінія, мм;є) глибина різки деревини, мм;ж) глибина різки сталі, мм | Єа) Є;б) Є;в) Є;г) Є;д) не менше 150;е) не менше 25;є) не менше 300; ж) не менше 20 |
| 9 | **Ліхтар** | Є |
| 10 | **Акумулятор**  | 3х5,5 Ач |
| 11 | **Багатофункціональний інструмент:**а) безщітковий двигун;б) 10-швидкісний набір з функцією автоматичної загрузки;в) комплект :-універсальна насадка;- багатофункціональне пильне полотно по дереву-наждачний папір з зернистістю 60,1;- наждачний папір з зернистістю 80,2;- наждачний папір з зернистістю 120 і 1;-наждачний папір з зернистістю 240;г) швидкість без нагрузки; | Єа) Є;б) Є;в) Є;г) 10000-20000; |
| 12 | **Швидкий зарядний пристрій**  | Для акумуляторів М18™М14™М12™ |
| 13 | **Акумуляторна циркулярна пилка по дереву** | Є |
| 14 | Країна виробник | Не Росія, не Білорусія |
| 15 | Гарантія | Не менше 1 року |
| 16 | Кількість  | 2 шт  |

**Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та** **адміністративно-****господарського забезпечення)** |  |  |

 **Галина МИРГОРОДСЬКА**