**Обґрунтування**

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення**

**в межах закупівлі** UA-2023-10-06-007078-a

**Підстава для публікації обґрунтування**: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** проведення поточного ремонту покриття тротуару по вул. Покровська на ділянці від будинку №55/2 до будинку №75 в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області для забезпечення безпечного та комфортного руху пішоходів.

**Замовник:** Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

**ЄДРПОУ:** 04382895

**Вид процедури:** Відкриті торги

**Обгрунтування:** Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Покровська на ділянці від будинку №55/2 до будинку №75 в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області для забезпечення пішоходів комфортним та безпечним рухом вздовж проїзної частини

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-10-06-007078-a

**Предмет закупівлі** : Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Покровська на ділянці від будинку №55/2 до будинку №75 в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області

**Очікувана вартість та обсяг предмета закупівлі:** 485 200 грн (Чотириста вісімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 3,04 |
| 2 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,864 |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 2 км | т | 4,864 |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 126 |
| 5 | Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 2 км | т | 21,42 |
| 6 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеневої суміші С-7 (0-40) | м2 | 191 |
| 7 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати з норми 18-47-1 ( до товщини 10 см) | м2 | -191 |
| 8 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистоїасфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 555 |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 (до товщини 4 см) | м2 | 555 |
| 10 | Улаштування одношарових асфальтобетоннихпокриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистоїасфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 20 |
| 11 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см) | м2 | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа****(спеціаліст 1 категорії відділу****бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-****Господарського забезпечення)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галина МИРГОРОДСЬКА** |